{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Время выдачи команды","команда в МУП АСОТР","комментарий"]
[-120,"*1 write 22 2","установка режима регулирования в канале 3 (пост. мощность)"]
[-60,"*1 write 28 100","установка мощности в канале 3 (100)"]
[0,"*1 func 9","применить настройки СОТР из ОЗУ в алгоритме ПИД-регуляторов"]
[1,"*1 status 3","считывание температуры"]
[7,"*1 status 3","считывание температуры"]
[13,"*1 status 3","считывание температуры"]
[19,"*1 status 3","считывание температуры"]
[1740,"*1 write 22 1","установка режима регулирования в канале 3 (Релейный режим)"]
[1800,"*1 func 9","применить настройки СОТР из ОЗУ в алгоритме ПИД-регуляторов"]